**Лабораторная работа № 6**

**НАСТРОЙКА ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ПРОТОКОЛОВ RIP НА УСТРОЙСТВАХ CISCO**

**Цель работы:** Настроить динамическую маршрутизацию с помощью протокола RIP на устройствах RA, RB, RC. Обеспечить возможность взаимодействия конечных устройств РС0, РС1. РС2 между собой. С помощью команд.

**Используемые средства и оборудование:** IBM/PC совместимый компьютер с пакетом Cisco Packet Tracer; лабораторный стенд Cisco.

**1. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ**

Протокол RIP (Routing Information Protocol) представляет собой один из старейших протоколов обмена маршрутной информацией, однако он до сих пор чрезвычайно распространен в вычислительных сетях. Помимо версии RIP для сетей TCP/IP, существует также версия RIP для сетей IPX/SPX компании Novell.

В этом протоколе все сети имеют номера (способ образования номера зависит от используемого в сети протокола сетевого уровня), а все маршрутизаторы - идентификаторы.

Вектора расстояний итерационно распространяются маршрутизаторами по сети, и через несколько шагов каждый маршрутизатор имеет данные о достижимых для него сетях и о расстояниях до них. Если связь с какой-либо сетью обрывается, то маршрутизатор отмечает этот факт тем, что присваивает элементу вектора, соответствующему расстоянию до этой сети, максимально возможное значение, которое имеет специальный смысл – «связи нет». Таким значением в протоколе R1P является число 16.

Этот протокол предписывает рассылку полной таблицы маршрутизации во все активные интерфейсы устройства через 30 R1P пользуется для выбора наилучшего пути к удаленной сети только счетчиком участков, но допускается счет только до 15 участков, т.е. значение 16 этого счетчика говорит о недостижимости сети. R1P подходит для небольших сетей, но не применим в крупных сетях с медленными связями по региональным промежуточным сетям, либо в сетях с большим числом установленных маршрутизаторов.

После определенного числа итераций маршрутизатор будет знать о расстояниях до всех сетей интерсети, причем у него может быть несколько альтернативных вариантов отправки пакета к сети назначения.

При необходимости отправить пакет в сеть назначения маршрутизатор просматривает свою базу данных маршрутов и выбирает порт, имеющий наименьшее расстояния до сети назначения.

Для управления производительностью в R1P используются три типа

таймеров:

- Таймер обновления пути (Route update timer).

Устанавливает интервал (обычно 30 с) между периодическими обновлениями информации о маршрутизации. Здесь маршрутизатор отправляет полную копию своей таблицы маршрутизации всем своим соседям;

- Таймер некорректного пути (Route invalid timer).

Определяет время (90 с), по истечению которого маршрутизатор начинает считать путь неправильным. Это решение основывается на том, что за установленный период времени не было никаких уведомлений о данном пути. Когда это происходит, маршрутизатор посылает обновления всем своим соседям, указывая на некорректность такого пути;

- Таймер очистки пути (Route flush timer).

Устанавливает время (240 с) между признанием пути некорректным и удалением его из таблицы маршрутизации. Перед удалением пути из таблицы маршрутизатор уведомляет своих соседей о неправильности пути. Значение таймера некорректного пути должно быть меньше значения таймера очистки пути. Это предоставит маршрутизатору достаточное время для уведомления соседей о неправильном пути перед тем, как будет обновлена таблица маршрутизации.

При использовании протокола RIP работает эвристический алгоритм динамического программирования Беллмана-Форда, и решение, найденное с его помощью является не оптимальным, а близким к оптимальному. Преимуществом протокола R1P является его вычислительная простота, а недостатками - увеличение трафика при периодической рассылке широковещательных пакетов и нс оптимальность найденного маршрута.

Конфигурируется протокола RIP по команде router rip. После которой маршрутизатор переходит в режим детального конфигурирования с расширением Router(config-router)# и дается описание всех непосредственно присоединенных сетей.

**2. КОНФИГУРИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ**

После загрузки программы появился рабочее поле и различные «меню» в верхней и нижней части экрана. Исходная топология сети уже собрана. Адреса интерфейсов маршрутизаторов сконфигурированы. IP-адреса, маски и шлюзы ПК заданы. Можно приступать к настройке динамической маршрутизации.

**2.1. Создание динамической маршрутизации**

Конфигурирование протокола RIP производится путем использования команды router rip и задания номеров непосредственно присоединенных сетей.

1) Конфигурирование протокола RIP на маршрутизаторе

*Router\_A.*

*Router\_A>enable*

*Router\_A#conf t*

*Routcr\_A(config)#router rip*

*Router\_A#(config-router)#network 192.168.6.0*

*Router\_A#(config-router)#network 192.168.4.0*

*Router\_A#(config-router)#exit*

2) Конфигурирование протокола RIP на маршрутизаторе

*Router\_B.*

*Router\_B>enable*

*Router\_B#conf t*

*Routcr\_B(config)#router rip*

*Router\_B#(config-router)#network 192.168.7.0*

*Router\_B#(config-router)#network 192.168.4.0*

*Router\_B#(config-router)#network 192.168.5.0*

*Routcr\_A#(config-router)#exit*

3) Конфигурирование протокола RIP на маршрутизаторе

*Router\_C.*

*Router\_C>enable*

*Router\_C#conf t*

*Router\_C(config)#router rip*

*Router\_C#(config-router)#network 192.168.8.0*

*Router\_C#(config-router)#network 192.168.5.0*

*Router\_C#(config-router)#exit*

Проверка динамической маршрутизации производится командами show ip route (рис. 6.1).




Рис. 6.1 Проверка динамической маршрутизации

**3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ**

1. Какие протоколы используют таблицу маршрутизации для

пересылки пакетов?

2. Как называется процесс установления договоренности

между всеми маршрутизаторами об имеющихся маршрутах?

3. Что является метрикой?

4. Принадлежность к каким протоколам описывает

физическое взаимодействие маршрутизаторов?

5. На каком алгоритме основана маршрутизация с учетом

состояния канала?

6. Какой протокол разработан компанией Novell?

7. Для чего рассылаются сообщения HELLO в протоколе

OSPF?

8. Что такое домен?

9. В каком протоколе для организации иерархической сети

вводится специальная адресация областей?

10. Как выглядит адресация CIDR?

11. Какая маршрутизация присутствует в протоколе IS-IS?

12. Что такое маршрутизация?

13. Применяется ли статическая маршрутизация в Internet?

14. Когда загружаются начальные значения в динамическую

таблицу маршрутизации?

15. Какие протоколы используются для внутреннего

применения в автономной зоне?

16. Что такое маршрутизатор?

17. Может ли маршрутизатор быть организованным

полностью программным способом?

18. Какие адреса назначаются портам маршрутизатора?

19. Что записывается в поле локального адреса отправителя?

20. Что происходит на уровне протоколов маршрутизации?